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El Departamento de Transporte de Nueva Jersey (NJDOT), comprometido con el desarrollo de mejoramientos de transporte que equilibren la seguridad, las necesidades de movilidad, el medio ambiente, las preocupaciones de la comunidad y los costos, está llevando a cabo un Centro Virtual de Información Pública para comunicar a residentes, viajeros y empresas información sobre el proyecto de Intercambio de las Rutas 3 y 495. Se le invita a participar activamente y enviar sus comentarios en línea o por correo postal o correo electrónico.

LA REUNIÓN: Para llegar al mayor número posible de personas, este Centro de Información Pública se llevará a cabo de manera virtual. Le invitamos a visitar el sitio web del proyecto en cualquier momento entre el 21 de septiembre y el 5 de octubre de 2026 para obtener más información sobre el proyecto y dejar sus comentarios:

NJRoute3-495Interchange.com

El período para presentar comentarios permanecerá abierto hasta el 3 de noviembre de 2026. Tendrá la oportunidad de revisar una presentación, ver las gráficas del proyecto, enviar preguntas y proporcionar comentarios. Se recomienda a los propietarios con unidades de alquiler que informen a sus inquilinos, ya que también están invitados y se les invita a participar.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO: Actualmente, el intercambio de las Rutas 3 y 495 funciona como un intercambio urbano de alto volumen con diversas limitaciones geométricas, estructurales y operativas. Ambas carreteras son arterias principales divididas de cuatro a seis carriles, con barreras medianas de concreto, que proporcionan conexiones regionales esenciales con la Autopista de Peaje de Nueva Jersey (NJ Turnpike), el Túnel Lincoln y las Rutas 1 y 9. Existen múltiples elementos de diseño que no cumplen con los estándares actuales, entre ellos distancias de visibilidad de detención limitadas, radios de curva reducidos, longitudes insuficientes de los carriles de aceleración y desaceleración, y anchos restringidos de los acotamientos. Las estructuras dentro del intercambio se encuentran en malas condiciones; en particular, ambos puentes de la Ruta 495 sobre la Ruta 3 están en mal estado y requieren ser reemplazados. Desde el punto de vista operativo, el intercambio mantiene fuerte congestión, especialmente a lo largo de la Ruta 495.

EL PROYECTO PROPUESTO: Se propone la reconstrucción del intercambio de las Rutas 3 y 495 para corregir deficiencias de seguridad, operación y diseño geométrico, manteniendo al mismo tiempo todos los movimientos de tránsito existentes. La carretera principal y las rampas dentro de los límites del proyecto serán reconstruidas para proporcionar anchos estándar de carriles y acotamientos, y se reemplazarán las barreras de seguridad existentes. La Ruta 3 en dirección este será realineada y reconstruida con un nuevo puente sobre la Rampa J (Ruta 3 este hacia Ruta 495 este), mientras que los cuatro puentes existentes del intercambio serán reemplazados. La Ruta 495 en dirección este será reconfigurada en calzadas separadas para tráfico expreso y local, mejorando el acceso a destinos locales como North Bergen y Union City, al tiempo que se mantiene un viaje eficiente hacia el Túnel Lincoln y los destinos del este del Condado de Hudson.

Las rampas del intercambio serán reconfiguradas para eliminar entradas y salidas por el lado izquierdo, eliminar conflictos de entrecruzamiento de tráfico y mejorar las operaciones vehiculares. La South Service Road de la Ruta 3 se reducirá a un solo carril, y la estructura que lleva la Ruta 3 sobre la Rampa J se convertirá de una salida por la izquierda a una salida por la derecha. La Rampa B (Ruta 3 este hacia Ruta 495 este) será realineada para eliminar una intersección a nivel y una sección de entrecruzamiento, mientras que las Rampas A (Ruta 3 oeste hacia Ruta 495 este) y H (Ruta 495 este, vía local, hacia Ruta 3 este) serán rediseñadas para eliminar los puntos de conflicto existentes.

En el lado oeste, las Rampas C (Ruta 3 oeste hacia Ruta 495 oeste) y D (Ruta 495 oeste hacia Ruta 3 oeste) serán modificadas para simplificar las estructuras de los puentes, reducir la elevación de las vías, minimizar los impactos al estacionamiento de intercambio modal North Bergen Park and Ride y mejorar la constructibilidad del proyecto. Se proporcionará una salida de dos carriles hacia 30th Street/Columbia Avenue y JFK Boulevard, con un carril de decisión que permitirá dirigirse ya sea hacia la rampa o hacia la Ruta 495 en dirección este.

Columbia Avenue será ampliada y reconfigurada en su intersección con Paterson Plank Road para mejorar las operaciones de tránsito. El proyecto también incluye múltiples cuencas de retención para aguas pluviales, la reubicación de 196 espacios de estacionamiento en el North Bergen Park and Ride, y el reemplazo de las estructuras de señalización elevadas para adaptarlas a la nueva configuración.

En conjunto, estoss mejoramientos tienen como objetivo aumentar la seguridad, reducir la congestión y las demoras, mejorar las operaciones del tránsito y modernizar el intercambio para brindar un servicio eficiente a largo plazo.

FASES DE CONSTRUCCIÓN: Este proyecto se completará en cinco fases, manteniendo al menos dos carriles de tránsito en cada dirección de la Ruta 495, todos los movimientos del intercambio y el Carril Exclusivo para Autobuses (Exclusive Bus Lane). Antes de la Fase 1, se construirán nuevos espacios de estacionamiento en el North Bergen Park and Ride y se construirá una alineación temporal para la Rampa D. Las Fases 1 y 2 se centran en la construcción de los nuevos puentes de la Ruta 495 sobre la Rampa J y la Ruta 3, la construcción de los puentes de la Rampa D, el avance de los trabajos en la Rampa B y el desvío del tránsito hacia las secciones de puentes recién terminadas. En la Fase 3, se construirá la primera mitad de la nueva estructura que llevará la Rampa J, la Rampa A y la Ruta 495 Local en dirección este; la Ruta 495 en dirección oeste será colocada en su alineación permanente; se abrirán la Ruta 495 Expresa en dirección este y la nueva Rampa B; y se completarán mejoramientos adicionales en las rampas. La Fase 4 completará el nuevo puente que llevará la Rampa J, la Rampa A y la Ruta 495 Local en dirección este, y el tránsito será trasladado a la estructura terminada. En la Fase 5, se construirán las alineaciones permanentes de las Rampas H y K, se ampliará la rampa de la Ruta 495 en dirección este hacia Columbia Avenue, y se reemplazará la señal de tránsito existente, completando así el proyecto.

CRONOGRAMA PREVISTO DEL PROYECTO
Finalización de la Ingeniería Preliminar: Finales de 2026
Finalización del Diseño Final: Principios de 2029
Inicio de la Construcción: Otoño de 2029
Finalización de la Construcción: Finales de 2033
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For further information, please contact:
Patience Sengbey, Regional Coordinator
NJDOT Office of Government and Community Relations
1035 Parkway Avenue | PO Box 600 | Trenton, NJ 08618
Phone: (609) 963-1982
E-mail: patience.sengbey@dot.nj.gov
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